	
	
	

	FORMULARIO TRANSPORTADORES

	Datos material

	- Tipo
	chicharro con grasa
	 

	- Granulometria
	1 MM 
	 

	- Grado de humedad
	 GRASA
	 

	- Abrasividad
	NO 
	 

	- Densidad
	 
	 

	- Caudal deseado
	5
	m3/h

	- Altura entrada
	0 
	 

	- Altura salida
	 SEGÚN GRADO DE INCLINACION DADO DE 45 GRADOS
	 

	Datos Transportador

	- Longitud
	2800
	mm

	- Inclinacion
	45º
	 

	- Material
	AISI 304
	 

	- Tubo/Canal
	300x5
	 

	- Soportes al suelo
	NO 
	 

	- Tapas superiores
	SI 
	 

	- Transmision directa
	 SI
	 

	- Motorreductor
	 NO
	 

	- Acoplamiento elastico
	NO 
	 

	- Variador de frecuencia
	NO 
	 

	Datos Sinfín

	- Diametro Exterior 
	285
	mm

	- Paso
	200
	mm

	- Tubo interior
	112x10
	mm

	- Seccion
	? 
	 

	- Material
	AISI304 
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